**Formularz 2/4B**

**Wymagania w zakresie bhp do umowy TRANSPORTOWEJ**

**Załącznik Nr…. do Umowy/Zlecenia transportowego**

**WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

Podwykonawca (Usługodawca, Zleceniobiorca, Dostawca – zwany dalej Podwykonawcą) jest zobowiązany organizować i wykonywać prace realizowane w ramach Przedmiotu Umowy transportowej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą Podwykonawcy oraz wszystkich osób zatrudnionych przez Podwykonawcę do realizacji Umowy: dalszych podwykonawców, wykonujących pracę na rzecz Podwykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej. Za każdym razem, gdy w niniejszych wymaganiach jest mowa o terenie budowy, należy przez to rozumieć teren budowy prowadzonej przez Generalnego Wykonawcę i teren każdej jednostki organizacyjnej Generalnego Wykonawcy, niezależnie od odległości od terenu budowy i rodzaju prowadzonej tam działalności.

1. **Podwykonawca jest zobowiązany:**
	1. Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym przepisów o ubezpieczeniu OC oraz zasad BHP wdrożonych na terenie budowy lub na terenie jednostki organizacyjnej Generalnego Wykonawcy.
	2. Wykorzystywać wyłącznie sprawne pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa oraz posiadający pełne wyposażenie i ubezpieczenie OC. Podwykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Generalnego Wykonawcy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych pojazdów, urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy transportowej.
	3. Zatrudniać do wykonywania Przedmiotu Umowy transportowej tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, aktualne orzeczenia lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP oraz okazywać je na każde wezwanie,
	4. Widocznie oznakować pojazdy tabliczką informacyjną wg wzoru Generalnego Wykonawcy.
	5. Zapewnić właściwy stan (czytelność) nr rejestracyjnego pojazdu, maszyny, sprzętu.
	6. Stosować na terenie budowy ostrzegawcze lampy błyskowe barwy żółtej, widoczne z każdej strony
	z odległości min. 500 m oraz akustyczne sygnalizatory cofania.
	7. Utrzymywać pojazdy, maszyny i urządzenia w czystości oraz usuwać wszelkie zabrudzenia i odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy transportowej.
	8. Pojazdy i maszyny wyposażyć w: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy.
	9. Wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej i egzekwować ich stosowanie: hełm ochronny, okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasy optycznej, obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości – noszone obowiązkowo przez cały czas przebywania poza kabiną na terenie budowy oraz inne środki ochrony zgodne z oceną ryzyka zawodowego dla danych czynności.
	10. Przed wjazdem na teren budowy zgłosić wszystkich pracowników do osoby wskazanej przez Kierownika Budowy, w celu odbycia szkolenia informacyjnego i uzyskania pozwolenia na poruszanie się po terenie budowy.
	11. Rozładunek i załadunek prowadzić jedynie we wskazanym miejscu oraz wyznaczonym czasie,
	po konsultacji z nadzorem Generalnego Wykonawcy.
	12. Skuteczne zabezpieczyć ładunek przed przemieszczeniem się, z uwzględnieniem warunków na terenie budowy.
	13. Niezwłocznie zgłaszać Generalnemu Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją.
	14. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika oraz umożliwić obecność przedstawiciela Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego (Inwestora) podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową.
	15. Właściwie oznakować Przedmiot Umowy transportowej, w przypadku, gdy stanowi on lub może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
	16. Uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne, dotyczące transportu (w tym towarów niebezpiecznych, zgodne z ADR).
	17. Trwale i wyraźne oznakować, pojazdy, maszyny, urządzenia, oraz instalacje ustalonymi parametrami, takimi jak dopuszczalny udźwig, masa własna, nośność, zasięg, ciśnienie i temperatura.
2. **Zabrania się:**
	1. Pozostawiania pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu z włączonym silnikiem.
	2. Korzystania z telefonu w trakcie jazdy, podczas wykonywania czynności operacyjnych, wykonywania robót.
	3. Mycia pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji poza wyznaczonymi miejscami.
	4. Tankowania pojazdów, maszyn, urządzeń poza wyznaczonymi miejscami.
	5. Jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową.
	6. Zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego (Inwestora) miejscami.
	7. Usuwania awarii poza wyznaczonymi przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego (Inwestora) miejscami i bez jego zgody.
	8. Przewożenia osób w skrzyniach ładunkowych i w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym
	w kabinie, jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsc siedzących).
	9. Przekraczania uzgodnionej wcześniej, dozwolonej na budowie prędkości.
3. **Niestosowanie się do przepisów i zasad BHP oraz powyższych wymagań będzie skutkować prawem do nałożenia przez Generalnego Wykonawcę kary finansowej w wysokości do 1000 zł za każde uchybienie oraz do obciążenia Podwykonawcy kosztami pokrycia wszelkich strat spowodowanych jego działalnością.**

­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podwykonawca Generalny Wykonawca